# Teknik veriler

Akülü kırıcı-delici | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Devir sayısı kontrolü |  | ● | ●
Dönme stopu |  | ● | ●
Sağ/sol dönüş |  | ● | ●
Değiştirilebilir mandren |  | – | ●
Anma gerilimi | V= | 18 | 18
Giriş gücüA) | W | 425 | 425
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 0–4350 | 0–4350
Tek darbe enerjisi EPTA-Procedure 05:2016'ya uygundur | J | 2,6 | 2,6
Nominal devir sayısıA)
Sağa dönüş | dev/dak | 0–980 | 0–980
Sola dönüş | dev/dak | 0–980 | 0–980
Uç girişi |  | SDS plus | SDS plus
Mil boynu çapı | mm | 50 | 50
Maksimum delme çapı:
Beton | mm | 26 | 26
Duvar (buat ucu ile) | mm | 68 | 68
Çelik | mm | 13 | 13
Ahşap | mm | 30 | 30
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Uzunluk | mm | 347 | 378
Yükseklik | mm | 225 | 225
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0...+35 | 0...+35
Çalışma sırasında B) ve depolamada izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20...+50 | −20...+50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü ProCORE18V 8.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans