# Technické údaje

Akumulátorové vŕtacie kladivo | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Regulácia otáčok |  | ● | ●
Zastavenie otáčania |  | ● | ●
Pravobežný/ľavobežný chod |  | ● | ●
Výmenné skľučovadlo |  | – | ●
Menovité napätie | V= | 18 | 18
Menovitý príkonA) | W | 425 | 425
Frekvencia príklepuA) | ot/min | 0 – 4 350 | 0 – 4 350
Intenzita jednotlivých príklepov podľa EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Menovité otáčkyA)
Pravobežný chod | ot/min | 0 – 980 | 0 – 980
Ľavobežný chod | ot/min | 0 – 980 | 0 – 980
Upínanie nástroja |  | SDS plus | SDS plus
Priemer stopky vretena | mm | 50 | 50
Max. vŕtací priemer:
Betón | mm | 26 | 26
Murivo (dutou vŕtacou korunkou) | mm | 68 | 68
Oceľ | mm | 13 | 13
Drevo | mm | 30 | 30
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2 − 4,2 | 3,3 − 4,4
Dĺžka | mm | 347 | 378
Výška | mm | 225 | 225
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeB) a pri skladovaní | °C | −20 až +50 | −20 až +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.