# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық перфоратор | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Айналу жиілігін басқару |  | ● | ●
Айналуды тоқтату |  | ● | ●
Оңға/солға айналу |  | ● | ●
Ауыстырмалы бұрғылау патроны |  | − | ●
Номиналды кернеу | V= | 18 | 18
Номиналды тұтынылатын қуатA) | Вт | 425 | 425
Соққы саныA) | мин-1 | 0–4350 | 0–4350
EPTA-Procedure 05:2016 құжатына сай бір соққы күші | Дж | 2,6 | 2,6
Номиналды айналу жиілігіA)
Оңға айналу | мин-1 | 0–980 | 0–980
Солға айналу | мин-1 | 0–980 | 0–980
Құрал бекіткіші |  | SDS plus | SDS plus
Шпиндель мойнының диаметрі | мм | 50 | 50
Макс. бұрғы диаметрі:
Бетон | мм | 26 | 26
Кірпіш қалау (шеңберлік бұрғылау коронкасымен) | мм | 68 | 68
Болат | мм | 13 | 13
Ағаш | мм | 30 | 30
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Ұзындығы | мм | 347 | 378
Биіктігі | мм | 225 | 225
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0...+35 | 0...+35
Жұмыс кезіндегі B) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20...+50 | –20...+50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында ProCORE18V 8.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген