# Technické údaje

Akumulátorové vrtací kladivo | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Regulace otáček |  | ● | ●
Vypnutí otáčení |  | ● | ●
Chod vpravo/vlevo |  | ● | ●
Výměnné vrtací sklíčidlo |  | − | ●
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18
Jmenovitý příkonA) | W | 425 | 425
Počet příklepůA) | min-1 | 0–4 350 | 0–4 350
Intenzita jednotlivých příklepů podle EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Jmenovité otáčkyA)
Chod vpravo | min-1 | 0–980 | 0–980
Chod vlevo | min-1 | 0–980 | 0–980
Upínání nástroje |  | SDS plus | SDS plus
Průměr krku vřetena | mm | 50 | 50
Průměr vrtání max.:
Beton | mm | 26 | 26
Zdivo (s dutou vrtací korunkou) | mm | 68 | 68
Ocel | mm | 13 | 13
Dřevo | mm | 30 | 30
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2–4,2 | 3,3–4,4
Délka | mm | 347 | 378
Výška | mm | 225 | 225
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu B) a při skladování | °C | −20 až +50 | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.