# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis perforatorius | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Sūkių skaičiaus reguliavimas |  | ● | ●
Sukimosi sustabdymas |  | ● | ●
Dešininis/kairinis sukimasis |  | ● | ●
Keičiamasis griebtuvas |  | – | ●
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18
Nominali naudojamoji galiaA) | W | 425 | 425
Smūgių skaičiusA) | min-1 | 0–4350 | 0–4350
Smūgio energija pagal „EPTA-Procedure 05:2016“ | J | 2,6 | 2,6
Vardinis sūkių skaičiusA)
Dešininis sukimasis | min-1 | 0–980 | 0–980
Kairinis sukimasis | min-1 | 0–980 | 0–980
Įrankių įtvaras |  | SDS plus | SDS plus
Suklio kakliuko skersmuo | mm | 50 | 50
Maks. gręžinio skersmuo:
Betonas | mm | 26 | 26
Mūro siena (grąžtas su karūna) | mm | 68 | 68
Plienas | mm | 13 | 13
Mediena | mm | 30 | 30
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Ilgis | mm | 347 | 378
Aukštis | mm | 225 | 225
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant B) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C