# Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

Зелені світлодіоди індикатора зарядженості акумуляторної батареї показують ступінь зарядженості акумулятора. З міркувань техніки безпеки опитувати стан зарядженості акумулятора можна лише при зупиненому електроінструменті.

Натисніть кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї або , щоб відобразити ступінь зарядженості. Це можна зробити і тоді, коли акумуляторна батарея витягнута з електроінструмента.

Якщо після натискання на кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї жоден світлодіод не загоряється, акумулятор вийшов з ладу і його треба замінити.

## Тип акумуляторної батареї GBA 18V...

Світлодіод | Ємність
--- | ---
Свічення 3‑х зелених | 60–100 %
Свічення 2-х зелених | 30–60 %
Свічення 1-го зеленого | 5–30 %
Блимання 1-го зеленого | 0–5 %

## Тип акумуляторної батареї ProCORE18V...

Світлодіод | Ємність
--- | ---
Свічення 5-и зелених | 80–100 %
Свічення 4-х зелених | 60–80 %
Свічення 3‑х зелених | 40–60 %
Свічення 2-х зелених | 20–40 %
Свічення 1-го зеленого | 5–20 %
Блимання 1-го зеленого | 0–5 %