# Dados técnicos

Martelo perfurador sem fio | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Controlo das rotações |  | ● | ●
Bloqueio de rotação |  | ● | ●
Rotação à direita/esquerda |  | ● | ●
Bucha substituível |  | – | ●
Tensão nominal | V= | 18 | 18
Potência nominal absorvidaA) | W | 425 | 425
N.º de impactosA) | i.p.m. | 0–4350 | 0–4350
Intensidade de impacto individual conforme EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Rotações nominaisA)
Rotação à direita | r.p.m. | 0–980 | 0–980
Rotação à esquerda | r.p.m. | 0–980 | 0–980
Encabadouro |  | SDS plus | SDS plus
Diâmetro da gola do veio | mm | 50 | 50
Diâmetro máx. de perfuração:
Betão | mm | 26 | 26
Alvenaria (com broca de coroa oca) | mm | 68 | 68
Aço | mm | 13 | 13
Madeira | mm | 30 | 30
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Comprimento | mm | 347 | 378
Altura | mm | 225 | 225
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento B) e em armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C