# Tekniset tiedot

Akkuporavasara | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Kierrosluvun ohjaus |  | ● | ●
Kiertoliikkeen lukitus |  | ● | ●
Suunnanvaihtokytkin |  | ● | ●
Vaihdettava istukka |  | − | ●
Nimellinen jännite | V= | 18 | 18
Nimellinen ottotehoA) | W | 425 | 425
IskulukuA) | min-1 | 0–4 350 | 0–4 350
Iskuvoimakkuus EPTA-Procedure 05:2016 -ohjeiden mukaan | J | 2,6 | 2,6
Nimellinen kierroslukuA)
Myötäpäivään | min-1 | 0–980 | 0–980
Vastapäivään | min-1 | 0–980 | 0–980
Käyttötarvikkeen pidin |  | SDS plus | SDS plus
Karakaulan läpimitta | mm | 50 | 50
Poranterän maksimihalkaisija:
Betoni | mm | 26 | 26
Tiiliseinä (porakruunulla) | mm | 68 | 68
Teräs | mm | 13 | 13
Puu | mm | 30 | 30
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Pituus | mm | 347 | 378
Korkeus | mm | 225 | 225
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä B) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 8.0Ah kanssa.

B)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C