# Τεχνικά στοιχεία

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Έλεγχος του αριθμού στροφών |  | ● | ●
Αναστολή περιστροφής |  | ● | ●
Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη κίνηση |  | ● | ●
Τσοκ |  | − | ●
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18
Ονομαστική ισχύςA) | W | 425 | 425
Αριθμός κρούσεωνA) | min-1 | 0–4.350 | 0–4.350
Ισχύς μεμονωμένης κρούσης κατά EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Ονομαστικός αριθμός στροφώνA)
Δεξιόστροφη κίνηση | min-1 | 0–980 | 0–980
Αριστερόστροφη κίνηση | min-1 | 0–980 | 0–980
Υποδοχή εξαρτήματος |  | SDS plus | SDS plus
Διάμετρος λαιμού άξονα | mm | 50 | 50
Μέγιστη διάμετρος τρύπας:
Μπετόν | mm | 26 | 26
Τοιχοποιία (με ποτηροκορώνα) | mm | 68 | 68
Χάλυβας | mm | 13 | 13
Ξύλο | mm | 30 | 30
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Μήκος | mm | 347 | 378
Ύψος | mm | 225 | 225
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία B) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C