# Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Zielone diody LED wskaźnika stanu naładowania akumulatora pokazują stan naładowania akumulatora. Ze względów bezpieczeństwa stan naładowania akumulatora można skontrolować tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.

Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania lub , aby pojawiło się wskazanie stanu naładowania. Można to zrobić także po wyjęciu akumulatora.

Jeżeli po naciśnięciu przycisku wskaźnika stanu naładowania nie świeci się żadna dioda LED, oznacza to, że akumulator jest uszkodzony i należy go wymienić.

## Typ akumulatora GBA 18V...

Dioda LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 3 zielone diody | 60–100%
Światło ciągłe, 2 zielone diody | 30–60%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda | 5–30%
Światło migające, 1 zielona dioda | 0–5%

## Typ akumulatora ProCORE18V...

Dioda LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 5 zielonych diod | 80–100%
Światło ciągłe, 4 zielone diody | 60–80%
Światło ciągłe, 3 zielone diody | 40–60%
Światło ciągłe, 2 zielone diody | 20–40%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda | 5–20%
Światło migające, 1 zielona dioda | 0–5%