# Műszaki adatok

Akkumulátoros fúrókalapács | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Fordulatszám szabályozás |  | ● | ●
Forgásleállítás |  | ● | ●
Jobbra forgás/balra forgás |  | ● | ●
Cserélhető fúrótokmány |  | – | ●
Névleges feszültség | V= | 18 | 18
Névleges felvett teljesítményA) | W | 425 | 425
ÜtésszámA) | perc–1 | 0 – 4350 | 0 – 4350
Egyedi ütéserő a „EPTA-Procedure 05:2016” (2016/05 EPTA‑eljárás) szerint | J | 2,6 | 2,6
Névleges fordulatszámA)
Jobbra forgás | perc–1 | 0 – 980 | 0 – 980
Balra forgás | perc–1 | 0 – 980 | 0 – 980
Szerszámbefogó egység |  | SDS plus | SDS plus
Orsónyak átmérő | mm | 50 | 50
Furatátmérő max.:
Betonban | mm | 26 | 26
Téglafal (üregesfúróval) | mm | 68 | 68
Acél | mm | 13 | 13
Fa | mm | 30 | 30
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Hossz | mm | 347 | 378
Magasság | mm | 225 | 225
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránB) | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20–25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény