# Technische gegevens

Accuboorhamer | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Toerentalregeling |  | ● | ●
Draaistop |  | ● | ●
Rechts-/linksdraaien |  | ● | ●
Wisselboorhouder |  | − | ●
Nominale spanning | V= | 18 | 18
Nominaal opgenomen vermogenA) | W | 425 | 425
Aantal slagenA) | min-1 | 0–4350 | 0–4350
Eenmalige slagkracht volgens EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Nominaal toerentalA)
Rechtsdraaien | min-1 | 0–980 | 0–980
Linksdraaien | min-1 | 0–980 | 0–980
Gereedschapsopname |  | SDS plus | SDS plus
Diameter ashals | mm | 50 | 50
Boordiameter max.:
Beton | mm | 26 | 26
Metselwerk (met holle boorkroon) | mm | 68 | 68
Staal | mm | 13 | 13
Hout | mm | 30 | 30
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Lengte | mm | 347 | 378
Hoogte | mm | 225 | 225
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur bij gebruikB) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C