# Технички податоци

Батериски чекан за дупчење | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Контрола на бројот на вртежи |  | ● | ●
Запирање на вртежи |  | ● | ●
Десен/лев тек |  | ● | ●
Заменлива глава за дупчење |  | − | ●
Номинален напон | V= | 18 | 18
Номинална јачинаA) | W | 425 | 425
Број на удариA) | min–1 | 0–4350 | 0–4350
Јачина на поединечен удар согласно EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Номинален број на вртежиA)
Десен тек | min–1 | 0–980 | 0–980
Лев тек | min–1 | 0–980 | 0–980
Прифат на алатот |  | SDS plus | SDS plus
Дијаметар на грлото на вретеното | mm | 50 | 50
Дијаметар на дупката макс.:
Бетон | mm | 26 | 26
Ѕидни конструкции (со крунеста бургија) | mm | 68 | 68
Челик | mm | 13 | 13
Дрво | mm | 30 | 30
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Должина | mm | 347 | 378
Висина | mm | 225 | 225
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Дозволена околна температура при полнење при работењеB) и при складирање | °C | −20 ... +50 | −20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  ограничена јачина при температури < 0 °C