# Date tehnice

Ciocan rotopercutor cu acumulator | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Reglare a turaţiei |  | ● | ●
Oprire rotaţie |  | ● | ●
Funcţionare spre dreapta/stânga |  | ● | ●
Mandrină interschimbabilă |  | – | ●
Tensiune nominală | V= | 18 | 18
Putere nominalăA) | W | 425 | 425
Număr de percuţiiA) | min-1 | 0–4.350 | 0–4.350
Energie de percuţie conform EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Turaţie nominalăA)
Funcţionare spre dreapta | rot/min | 0–980 | 0–980
Funcţionare spre stânga | rot/min | 0–980 | 0–980
Sistem de prindere a accesoriilor |  | SDS plus | SDS plus
Diametru guler ax | mm | 50 | 50
Diametru maxim de găurire:
Beton | mm | 26 | 26
Zidărie (cu carotă) | mm | 68 | 68
Oţel | mm | 13 | 13
Lemn | mm | 30 | 30
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Lungime | mm | 347 | 378
Înălţime | mm | 225 | 225
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0...+35 | 0...+35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionării B) şi pe perioada depozitării | °C | −20...+50 | −20...+50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C