# Akku-Ladezustandsanzeige

Die grünen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgründen ist die Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektrowerkzeuges möglich.

Drücken Sie die Taste für die Ladezustandsanzeige oder , um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abgenommenem Akku möglich.

Leuchtet nach dem Drücken der Taste für die Ladezustandsanzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.

## Akku-Typ GBA 18V...

LED | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 3× grün | 60–100 %
Dauerlicht 2× grün | 30–60 %
Dauerlicht 1× grün | 5–30 %
Blinklicht 1× grün | 0–5 %

## Akku-Typ ProCORE18V...

LED | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 5× grün | 80–100 %
Dauerlicht 4× grün | 60–80 %
Dauerlicht 3× grün | 40–60 %
Dauerlicht 2× grün | 20–40 %
Dauerlicht 1× grün | 5–20 %
Blinklicht 1× grün | 0–5 %