# Changement de mandrin

## Insertion/retrait du mandrin à couronne dentée

## GBH 18V-26

Afin de travailler avec des outils sans système SDS-plus (p. ex. forets à queue cylindrique), vous devez monter un mandrin adapté (mandrin automatique ou à couronne dentée, accessoire).

##

- Vissez le porte-embout SDS-plus (23) dans un mandrin à couronne dentée (22). Sécurisez le mandrin à couronne dentée (22) à l’aide de la vis de blocage (21). Notez que la vis de blocage a un filetage à gauche.

##

- Nettoyez l’emmanchement du dispositif de fixation et graissez-le légèrement.
- Enfoncez le mandrin à couronne dentée par le dispositif de fixation en le tournant dans le porte-outil jusqu’à ce qu’il se verrouille automatiquement.
- Contrôlez qu’il est bien verrouillé en tirant sur le mandrin à couronne dentée.

##

- Poussez la bague de verrouillage (5) vers l’arrière et retirez le mandrin à couronne dentée (22).

## Retrait/mise en place du mandrin interchangeable

## GBH 18V-26 F

### Retrait du mandrin interchangeable (voir figure C)

- Tirez fermement la bague de verrouillage du mandrin interchangeable (6) vers l’arrière, maintenez-la dans cette position et retirez le mandrin interchangeable SDS plus (2) ou le mandrin interchangeable à serrage rapide (1) vers l’avant.
- Après avoir extrait le mandrin interchangeable, protégez-le des salissures.

### Mise en place du mandrin interchangeable (voir figure D)

- Utilisez uniquement l’équipement d’origine dédié au modèle et veillez au bon nombre de rainures de centrage (25). Seuls des mandrins interchangeables avec deux ou trois rainures de centrage sont admissibles. En cas d’utilisation d’un mandrin interchangeable inapproprié, l’accessoire risque de tomber en cours d’utilisation.

- Avant sa mise en place, nettoyez le mandrin interchangeable et graissez légèrement son extrémité.
- Saisissez le mandrin interchangeable SDS-plus (2) ou le mandrin interchangeable à serrage rapide (1) à pleine main. Engagez le mandrin interchangeable dans le mécanisme de fixation (24) en opérant un léger mouvement de rotation, jusqu’à ce qu’il s’encliquette de manière audible.
- Le mandrin interchangeable se verrouille automatiquement. Vérifiez que le mandrin interchangeable est correctement verrouillé en tirant dessus.