# مشخصات فنی

دریل چکشی شارژی | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
کنترل سرعت |  | ● | ●
توقف چرخش |  | ● | ●
راست گرد/چپ گرد |  | ● | ●
سه نظام قابل تعویض |  | − | ●
ولتاژ نامی | V=‎ | 18 | 18
توان ورودی نامیA) | W | 425 | 425
تعداد ضربهA) | min-1 | ‎0–4350 | ‎0–4350
قدرت هر ضربه مطابق استاندارد ‎EPTA-Procedure 05:2016‎ | J | 2,6 | 2,6
سرعت نامیA)
راست گرد | min-1 | ‎0–980 | ‎0–980
چپ گرد | min-1 | ‎0–980 | ‎0–980
ابزارگیر |  | SDS plus | SDS plus
قطر گلویی محور | mm | 50 | 50
حداکثر قطر سوراخکاری:
بتن | mm | 26 | 26
ساختار آجری (با مته گرد بر) | mm | 68 | 68
فولاد | mm | 13 | 13
چوب | mm | 30 | 30
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA-Procedure 01:2014‎ | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
طول | mm | 347 | 378
ارتفاع | mm | 225 | 225
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0...+35 | ‎0...+35
دمای مجاز محیط هنگام کارB) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎−20...+50 | ‎−20...+50
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎GBA 18V...‎ ProCORE18V...‎ | ‎GBA 18V...‎ ProCORE18V...‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18...‎ ‎GAX 18...‎ ‎GAL 36...‎ | ‎GAL 18...‎ ‎GAX 18...‎ ‎GAL 36...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C