# Technické údaje

Akumulátorové vrtací kladivo |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 611 J14 0..‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Jmenovitý příkonA) | W | 750
Počet příklepůA) | min-1 | 0–2 900
Jmenovité otáčky
Chod vpravo | ot/min | 0–500
Chod vlevo | ot/min | 0–500
Upínání nástroje |  | SDS plus
Průměr krku vřetena | mm | 74
Průměr vrtání max.:
Beton | mm | 32
Zdivo (s dutou vrtací korunkou) | mm | 40–82
Ocel | mm | 13
Dřevo | mm | 40
Hmotnost bez akumulátoruB) | kg | 5,0
HmotnostB)C) | kg | 5,4–6,4
Délka | mm | 430
Výška | mm | 250
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuD) a při skladování | °C | –20 až +50
Kompatibilní akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené akumulátory pro plný výkon |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Přenos dat
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Vzdálenost signálu | s | 8
Maximální dosah signáluF) | m | 30

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Včetně přídavné rukojeti

C)

  V závislosti na použitém akumulátoru

D)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

E)

  Mobilní koncová zařízení musí být kompatibilní se zařízeními Bluetooth®-Low-Energy (verze 4.2) a podporovat Generic Access Profile (GAP).

F)

  Dosah se může výrazně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímače. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. zdí, regálů, kufrů) může být dosah Bluetooth® výrazně menší.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.