# Технически данни

Акумулаторен перфоратор |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 611 J14 0..‎
Номинално напрежение | V= | 18
Номинална консумирана мощностA) | W | 750
Честота на ударитеA) | min–1 | 0–2900
Номинална скорост на въртене
Десен ход | min–1 | 0–500
Ляв ход | min–1 | 0–500
Гнездо за работен инструмент |  | SDS plus
Диаметър шийка на вала | mm | 74
Диаметър на свредлото макс.:
Бетон | mm | 32
Зидария (с куха боркорона) | mm | 40–82
Стомана | mm | 13
Дърво | mm | 40
Тегло без акумулаторB) | kg | 5,0
ТеглоB)C) | kg | 5,4–6,4
Дължина | mm | 430
Височина | mm | 250
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаD) и при складиране | °C | –20 ... +50
Съвместими акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни акумулаторни батерии за пълна мощност |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Пренасяне на данни
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Разстояние на сигнала | s | 8
Максимален диапазон на сигналаF) | m | 30

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  включително допълнителна ръкохватка

C)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

D)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

E)

  Мобилните устройства трябва да са съвместими с Bluetooth®-Low Energy (версия 4.2) и да поддържат профила Generic Access Profile (GAP).

F)

  Обхватът може да се изменя в широки граници в зависимост от конкретните условия, включително от използваното устройство. В затворени помещения и през метални прегради (напр. стени, шкафове, куфари и др.п.) обхватът на Bluetooth® сигналът може да бъде значително по-малък.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.