# Écran de contrôle (voir figure I)

L’écran de contrôle (19) sert à la sélection du mode de travail et à l’affichage d’état de l’outil électroportatif.

## Affichages d’état

Indicateur d’état de charge de l’accu (écran de contrôle) (23) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
vert (2 à 5 barres) | Accu chargé | –
jaune (1 barre) | Accu presque vide | Changer l’accu ou le recharger sans tarder
rouge (1 barre) | Accu vide | Changer d’accu ou le recharger

Affichage de température (29) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
Jaune | L’accu ou l’outil électroportatif est en surchauffe, la puissance est réduite | Laisser refroidir l’outil électroportatif ou remplacer l’accu en surchauffe
Rouge | L’accu ou l’outil électroportatif est en surchauffe, l’outil électroportatif s'éteint automatiquement par mesure de protection | Laisser refroidir l’outil électroportatif ou remplacer l’accu en surchauffe

Affichage d’état de l’outil électroportatif (27) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
Vert | État normal | –
Jaune | Température critique atteinte ou accu presque vide | Faire fonctionner l’outil électroportatif à vide et attendre qu’il refroidisse ou bien changer / recharger l’accu
Rouge | Outil électroportatif en surchauffe ou accu vide | Laisser refroidir l’outil électroportatif ou bien changer / recharger l’accu
Rouge | Bouton de blocage actionné dans le mode « Perforation » | Actionner à nouveau le bouton de blocage
Interrupteur combiné actionné en cours d’utilisation | Arrêter et remettre en marche l’outil électroportatif
Le moteur est bloqué, l’accu est trop déchargé | Recharger l’accu ou monter le type d’accu recommandé
Défaut général | Arrêter et remettre en marche l’outil électroportatif ou bien retirer et réinsérer l’accu Si le défaut persiste : Envoyer l’outil au service après-vente
Rouge clignotant en combinaison avec l’affichage arrêt rapide (24) | Entrée en action du dispositif d’arrêt rapide | Arrêter et remettre en marche l’outil électroportatif
Bleu clignotant | L'outil électrique établit une connexion avec le terminal mobile ou les paramètres sont transmis | –

Symbole smartphone (28) | Signification/cause
--- | ---
– | La technologie Bluetooth® permet, lorsqu’un appareil mobile est connecté, d’afficher sur celui-ci d’autres informations.

## Sélection du mode de travail

Affichage mode de travail (25) | Fonctions
--- | ---
s’allume | Mode de fonctionnement Auto : démarrage plus rapide et contrôlé jusqu'à la puissance maximale Mode de fonctionnement « Perçage au marteau » (démarrage progressif Electronic Precision Control) : démarrage rapide et contrôlé jusqu'à la puissance maximale Dispositif d’arrêt rapide (KickBack Control) actif Mode de fonctionnement « Burrinage » (démarrage progressif Adaptive Speed Control) : démarrage rapide et contrôlé jusqu'à la puissance maximale
s’allume | Mode de fonctionnement Soft : puissance réduite pour le traitement de matériaux sensibles Mode de fonctionnement « Perçage au marteau » (démarrage progressif Electronic Precision Control) : démarrage lent et fortement contrôlé jusqu'à une puissance réduite et faible Dispositif d’arrêt rapide (KickBack Control) réglé avec une sensibilité plus élevée Mode de fonctionnement « Burrinage » (démarrage progressif Adaptive Speed Control) : démarrage lent et fortement contrôlé jusqu'à une puissance réduite
s’allume | Mode de fonctionnement Favorite : configuration individuelle via l'application smartphone Les réglages suivants sont préprogrammés : Mode de fonctionnement « Perçage au marteau » (démarrage progressif Electronic Precision Control) : démarrage le plus rapide possible jusqu'à la puissance maximale Dispositif d’arrêt rapide (KickBack Control) actif Mode de fonctionnement « Burrinage » (démarrage progressif Adaptive Speed Control) : désactivé, démarrage le plus rapide possible jusqu'à la puissance maximale