# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na to, aby podczas pracy pokrywka (13) modułu Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 była zamknięta. Zapobiega to wnikaniu pyłu do wewnątrz.

##

Za pomocą przełącznika wielofunkcyjnego (7) wybrać tryb pracy elektro‌narzę‌dzia.

Wskazówka: Tryb pracy można zmienić tylko przy wyłączonym elektronarzędziu! W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia elektronarzędzia.

Wskazówka: Przełączenie trybu pracy w czasie, gdy włącznik/wyłącznik jest zablokowany, spowoduje wyłączenie elektronarzędzia.

- Aby zmienić tryb pracy, ustawić przełącznik wielofunkcyjny (7) w żądanej pozycji, aż zaskoczy ze słyszalnym kliknięciem.

Pozycja do wiercenia udarowego w betonie lub kamieniu

GBH 18V-34 CF z szybkozaciskowym wymiennym uchwytem wiertarskim (1): pozycja do wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, płytkach ceramicznych i tworzywach sztucznych (obroty w prawo)

Pozycja do obrotów w lewo umożliwiająca wyjęcie narzędzia roboczego z obrabianego elementu

Pozycja Vario-Lock do ustawiania pozycji dłuta.

Pozycja do dłutowania

##

- W razie potrzeby należy wyłączyć przycisk blokady (9) włącznika/wyłącznika.
- Aby włączyć elektronarzędzie, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (11).

Lampka świeci się przy lekko lub całkowicie naciśniętym włączniku/wyłączniku (11) i umożliwia oświetlenie miejsca w przypadku niekorzystnych warunków oświetleniowych.

- Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (11).

##

Prędkość obrotową / liczbę udarów włączonego elektronarzędzia można płynnie regulować, stopniując siłę nacisku na włącznik/wyłącznik (11).

Lekki nacisk na włącznik/wyłącznik (11) skutkuje niską prędkością obrotową / mniejszą liczbą udarów. Zwięk‌szo‌ny nacisk podwyższa prędkość obrotową / liczbę udarów.

Prędkość obrotową można ustawić także w interfejsie użytkownika lub za pomocą aplikacji na smartfonie.

##

Dłuto można zablokować w 16 pozycjach. Pozwala to znaleźć optymalną pozycję do pracy.

- Włożyć dłuto w uchwyt narzędziowy.
- Ustawić przełącznik wielofunkcyjny (7) w pozycji „Vario Lock”.
- Uchwyt narzędziowy ustawić w żądanej pozycji dłuta.
- Ustawić przełącznik wielofunkcyjny (7) w pozycji „dłutowanie”. Spowoduje to zablokowanie uchwytu narzędziowego.

##

Aby dłutować przez dłuższy czas bez konieczności ciągłego naciskania włącznika/wyłącznika (11), należy zablokować włącznik/wyłącznik w trybie pracy „dłutowanie”.

- Aby go zablokować, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (11) do oporu i równocześnie nacisnąć przycisk blokady (9).

- Aby wyłączyć funkcję blokady, należy ponownie nacisnąć przycisk blokady (9).