# Dados técnicos

Martelo perfurador sem fio |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 611 J14 0..‎
Tensão nominal | V= | 18
Potência nominal absorvidaA) | W | 750
N.º de impactosA) | i.p.m. | 0–2900
Rotações nominais
Rotação à direita | r.p.m. | 0–500
Rotação à esquerda | r.p.m. | 0–500
Encabadouro da ferramenta |  | SDS plus
Diâmetro da gola do veio | mm | 74
Diâmetro máx. de perfuração:
Betão | mm | 32
Alvenaria (com broca de coroa oca) | mm | 40–82
Aço | mm | 13
Madeira | mm | 40
Peso sem bateriaB) | kg | 5,0
PesoB)C) | kg | 5,4–6,4
Comprimento | mm | 430
Altura | mm | 250
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoD) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias compatíveis |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Baterias recomendadas para capacidade máxima |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Transferência de dados
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Distância do sinal | s | 8
Alcance máximo do sinalF) | m | 30

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  inclusive punho adicional

C)

  dependendo da bateria utilizada

D)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

E)

  Os aparelhos terminais móveis têm de ser compatíveis com os aparelhos Low Energy Bluetooth® (versão 4.2) e suportar o Generic Access Profile (GAP).

F)

  O raio de ação pode variar substancialmente em função das condições externas, incluindo do aparelho recetor utilizado. Dentro de recintos fechados e através de barreiras metálicas (p.ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de ação do Bluetooth® pode ser claramente menor.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.