# Uporabniški vmesnik (glejte sliko I)

Uporabniški vmesnik (19) služi izbiri načina delovanja ter za prikaz stanja električnega orodja.

## Prikazi stanja

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije (uporabniški vmesnik) (23) | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | ---
Zeleno (2 do 5 vrstic) | Akumulatorska baterija je napolnjena | –
Rumeno (1 vrstica) | Akumulatorska baterija je skoraj prazna | Akumulatorsko baterijo je treba kmalu zamenjati oz. napolniti
Rdeče (1 vrstica) | Akumulatorska baterija je prazna | Akumulatorsko baterijo zamenjajte ali napolnite

Prikaz temperature (29) | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | ---
Rumeno | Delovna temperatura akumulatorske baterije ali električnega orodja je občutno povišana, zmogljivost se zniža | Počakajte, da se električno orodje ohladi, ali zamenjajte pregreto akumulatorsko baterijo
Rdeče | Delovna temperatura akumulatorske baterije ali električnega orodja je prekoračena, električno orodje se za zaščito izključi | Počakajte, da se električno orodje ohladi, ali zamenjajte pregreto akumulatorsko baterijo

Prikaz stanja električnega orodja (27) | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | ---
Zeleno | Stanje „V redu“ | –
Rumeno | Dosežena je bila nevarna temperatura ali pa je akumulatorska baterija skoraj prazna | Električno orodje naj deluje v prostem teku; počakajte, da se ohladi, ali pa čim prej zamenjajte oz. napolnite akumulatorsko baterijo
Rdeče | Električno orodje je pregreto ali pa je akumulatorska baterija prazna | Počakajte, da se električno orodje ohladi, ali pa zamenjajte oz. napolnite akumulatorsko baterijo
Rdeče | Tipka za zaklep se je pritisnila v načinu delovanja „udarno vrtanje“ | Znova pritisnite tipko za zaklep
Med delom se pritisnili kombinirano stikalo | Izklopite električno orodje in ga ponovno vklopite
Motor je blokiran, akumulatorska baterija je prešibka | Napolnite akumulatorsko baterijo ali uporabite priporočeno vrsto akumulatorske baterije
Splošna napaka | Izklopite električno orodje in ga ponovno vklopite ali pa odstranite akumulatorsko baterijo in jo znova vstavite Če napaka ni odpravljena: Pošljite električno orodje na servisno službo
Utripa rdeče V kombinaciji s prikazom za zaustavitev v sili (24) | Sprožila se je zaustavitev v sili | Izklopite električno orodje in ga ponovno vklopite
Utripa modro | Električno orodje se povezuje s prenosno napravo ali pa poteka prenos nastavitev | –

Simbol za pametni telefon (28) | Pomen/vzrok
--- | ---
– | S pomočjo tehnologije Bluetooth® so lahko v primeru povezane končne naprave na tej na voljo dodatne informacije.

## Izbira načina delovanja

Prikaz načina delovanja (25) | Funkcije
--- | ---
sveti | Način delovanja Auto: hiter, nadzorovan zagon do največje zmogljivosti Način delovanja „udarno vrtanje“ (mehak zagon Electronic Precision Control): hiter, nadzorovan zagon do največje zmogljivosti Hitri izklop (KickBack Control) je vklopljen Način delovanja „dletenje“ (mehak zagon Adaptive Speed Control): hiter, nadzorovan zagon do največje zmogljivosti
sveti | Način delovanja Soft: zmanjšana zmogljivost za obdelavo občutljivih materialov Način delovanja „udarno vrtanje“ (mehak zagon Electronic Precision Control): počasen, nadvse nadzorovan zagon do zmanjšane/nizke zmogljivosti Funkcija zaustavitve v sili (KickBack Control) je nastavljena na še bolj občutljivo Način delovanja „dletenje“ (mehak zagon Adaptive Speed Control): počasen, nadvse nadzorovan zagon do zmanjšane zmogljivosti
sveti | Način delovanja Favorite: individualna nastavitev prek aplikacije za pametni telefon Naslednje nastavitve so nastavljene vnaprej: Način delovanja „udarno vrtanje“ (mehak zagon Electronic Precision Control): najhitrejši možen zagon do največje zmogljivosti Hitri izklop (KickBack Control) je vklopljen Način delovanja „dletenje“ (mehak zagon Adaptive Speed Control): izklopljeno, najhitrejši možen zagon do največje zmogljivosti