# Igangsetting

- Pass på at dekselet (13) på Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 er lukket under drift. Slik unngår du at støv trenger inn.

##

Med kombibryteren (7) velger du elektroverktøyets driftsmåte.

Merknad: Du må bare endre driftsmåte når elektroverktøyet er slått av! Ellers kan elektroverktøyet kan ta skade.

Merknad: Hvis du skifter til en annen driftsmåte når av/på-bryteren er sperret, slår elektroverktøyet seg av.

- Skift driftsmodus ved å dreie kombibryteren (7) til ønsket stilling til den går i lås.

Stilling for Hammerboring i betong eller stein

GBH 18V-34 CF med utskiftbar hurtigchuck (1): Stilling for boring uten slag i tre, metall, keramikk og plast (høyregang)

Stilling for venstregang for løsning av innsatsverktøyet fra emnet

Stilling Vario-Lock for justering av meiselstillingen.

Stilling for meisling

##

- Løsne eventuelt låseknappen (9) for av/på-bryteren.
- For å slå på elektroverktøyet trykker du på av/på-bryteren (11).

Lampen lyser når av/på-bryteren (11) trykkes litt eller helt inn og gir mulighet til å lyse opp arbeidsplassen ved ugunstige lysforhold.

- For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (11).

##

Du kan regulere turtallet/slagtallet til det innkoblede elektroverktøyet trinnløst, avhengig av hvor langt inn du trykker av/på-bryteren (11).

Et lett trykk på av/på-bryteren (11) gir lavt turtall/slagtall. Turtallet/slagtallet stiger med økende trykk.

Du kan regulere turtallet også på brukergrensesnittet eller via smarttelefonapp.

##

Du kan låse meiselen i 16 stillinger. Dette gir mulighet til optimal arbeidsstilling.

- Sett meiselen i verktøyholderen.
- Drei kombibryteren (7) til posisjonen „Vario-Lock“.
- Drei innsatsverktøyet til ønsket meiselstilling.
- Drei kombibryteren (7) til posisjonen „Meisling“. Dermed låses verktøyholderen.

##

For å meisle lenge uten stadig å måtte trykke på av/på-bryteren (11) låser du av/på-bryteren i driftsmåten „Meisling“.

- For å låse trykker du av/på-bryteren (11) helt inn og trykker samtidig på låseknappen (9).

- For å slå av trykker du en gang til på låseknappen (9).