# Монтаж

- Перед усіма маніпуляціями з інструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною приладдя тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні натискайте кнопку фіксації, щоб зафіксувати вимикач. При ненавмисному включенні вимикача існує небезпека поранення.

Встановлення модуля Bluetooth® Low Energy (приладдя)
Додаткова рукоятка
Вибір свердлильного патрона і робочих інструментів
Заміна свердлильного патрона
Заміна робочого інструмента
Відсмоктування пилу/тирси/стружки