# Montavimas

- Prieš atlikdami elektrinio įrankio priežiūros darbus (pvz., techninę priežiūrą, keisdami darbo įrankius ir t. t.), o taip pat jį transportuodami ir sandėliuodami, fiksatorių nustatykite į vidurinę padėtį, kad būtų užfiksuotas įjungimo-išjungimo jungiklis. Priešingu atveju galite susižeisti, netyčia nuspaudę įjungi‌mo-išjungimo jungiklį.

Bluetooth® „Low Energy Module“ (papildoma įranga) įstatymas
Pagalbinė rankena
Griebtuvo ir įrankio parinkimas
Griebtuvo keitimas
Įrankių keitimas
Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas