# Padruni ja tööriista valimine

Löökpuurimiseks ja meiseldamiseks vajate SDS plus tööriistu, mis paigaldatakse SDS plus puuripadrunisse.

Puidu, metalli, keraamika ja plasti löögita puurimiseks, samuti kruvikeeramiseks kasutatakse ilma SDS plusita tööriistu (nt silindrilise varrega puure). Nende tööriistade jaoks vajate vahetatavat kiirkinnitus-puuripadrunit (1) löögi integreeritud väljalülitusega.

Suunis: ainult löögi integreeritud väljalülitusega vahetatava kiirkinnitus-puuripadruni (1) korral on tagatud, et kasutatavaid tööriistu ei vigastata.