# Volba sklíčidla a nástrojů

Pro vrtání s příklepem a sekání potřebujete nástroje SDS plus, které se nasazují do sklíčidla SDS plus.

Pro vrtání bez příklepu do dřeva, kovu, keramiky a plastu a též pro šroubování se používají nástroje bez SDS plus (např. vrták s válcovou stopkou). Pro tyto nástroje potřebujete rychloupínací výměnné sklíčidlo (1) s integrovaným vypínáním příklepu.

Upozornění: Pouze s rychloupínacím výměnným sklíčidlem (1) s integrovaným vypínáním příklepu je zabezpečeno, že nedojde k poškození použitých nástrojů.