# User Interface (siehe Bild I)

Das User Interface (19) dient zur Wahl des Arbeitsmodus sowie zur Zustandsanzeige des Elektrowerkzeugs.

## Zustandsanzeigen

Akku-Ladezustandsanzeige (User Interface) (23) | Bedeutung/Ursache | Lösung
--- | --- | ---
grün (2 bis 5 Balken) | Akku geladen | –
gelb (1 Balken) | Akku fast leer | Akku bald tauschen bzw. laden
rot (1 Balken) | Akku leer | Akku tauschen bzw. laden

Anzeige Temperatur (29) | Bedeutung/Ursache | Lösung
--- | --- | ---
gelb | Betriebstemperatur des Akkus oder des Elektrowerkzeuges ist deutlich erhöht, Leistung wird reduziert | Elektrowerkzeug abkühlen lassen oder überhitzten Akku austauschen
rot | Betriebstemperatur des Akkus oder des Elektrowerkzeuges ist überschritten, Elektrowerkzeug wird zum Schutz ausgeschaltet | Elektrowerkzeug abkühlen lassen oder überhitzten Akku austauschen

Anzeige Status Elektrowerkzeug (27) | Bedeutung/Ursache | Lösung
--- | --- | ---
grün | Status OK | –
gelb | Kritische Temperatur ist erreicht oder Akku fast leer | Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und abkühlen lassen oder Akku bald tauschen bzw. laden
rot | Elektrowerkzeug ist überhitzt oder Akku leer | Elektrowerkzeug abkühlen lassen oder Akku tauschen bzw. laden
rot | Feststelltaste in der Betriebsart "Hammerbohren" betätigt | Feststelltaste erneut drücken
Kombi-Schalter während Betrieb betätigt | Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten
Motor ist blockiert, Akku zu schwach | Akku laden oder empfohlenen Akkutyp verwenden
Allgemeiner Fehler | Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten oder Akku entnehmen und wieder einsetzen Besteht Fehler weiterhin: Elektrowerkzeug an den Kundendienst schicken
rot blinkend in Kombination mit Anzeige Schnellabschaltung (24) | Schnellabschaltung hat ausgelöst | Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten
blau blinkend | Elektrowerkzeug baut Verbindung zu mobilem Endgerät auf oder Einstellungen werden übertragen | –

Symbol Smartphone (28) | Bedeutung/Ursache
--- | ---
− | Mittels Bluetooth®-Funktechnologie können im Fall eines verbundenen mobilen Endgerätes auf diesem weitere Informationen verfügbar sein.

## Arbeitsmodus wählen

Anzeige Arbeitsmodus (25) | Funktionen
--- | ---
leuchtet | Arbeitsmodus Auto: schneller, kontrollierter Hochlauf bis zur maximalen Leistung Betriebsart "Hammerbohren" (Sanftanlauf Electronic Precision Control): schneller, kontrollierter Hochlauf bis zur maximalen Leistung Schnellabschaltung (KickBack Control) aktiv Betriebsart "Meißeln" (Sanftanlauf Adaptive Speed Control): schneller, kontrollierter Hochlauf bis zur maximalen Leistung
leuchtet | Arbeitsmodus Soft: reduzierte Leistung zur Bearbeitung empfindlicher Materialien Betriebsart "Hammerbohren" (Sanftanlauf Electronic Precision Control): langsamer, stark kontrollierter Hochlauf bis zu einer reduzierten, niedrigen Leistung Schnellabschaltung (KickBack Control) noch sensibler eingestellt Betriebsart "Meißeln" (Sanftanlauf Adaptive Speed Control): langsamer, stark kontrollierter Hochlauf bis zu einer reduzierten Leistung
leuchtet | Arbeitsmodus Favorite: individuelle Konfiguration per Smartphone-App Folgende Einstellungen sind vorprogrammiert: Betriebsart "Hammerbohren" (Sanftanlauf Electronic Precision Control): schnellstmöglicher Hochlauf bis zur maximalen Leistung Schnellabschaltung (KickBack Control) aktiv Betriebsart "Meißeln" (Sanftanlauf Adaptive Speed Control): deaktiviert, schnellstmöglicher Hochlauf bis zur maximalen Leistung