# Utilizare conform destinaţiei

Scula electrică este destinată atât găuririi cu percuţie în beton, zidărie şi piatră, cât şi pentru lucrări de dăltuire uşoare şi de dificultate medie.
Sculele electrice cu deconectare în caz de recul sau mandrinele pentru burghiele cu tijă cilindrică sunt de asemenea adecvate pentru găurirea fără percuţie în lemn, metal, ceramică şi material plastic.

În cazul în care este montat Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 datele şi setările sculei electrice pot fi transferate de la scula electrică la un dispozitiv mobil prin tehnologia Bluetooth® fără fir.