# Gebruikersinterface (zie afbeelding I)

De gebruikersinterface (19) dient voor het kiezen van de werkmodus en voor het aanduiden van de toestand van het elektrische gereedschap.

## Toestandsaanduidingen

Accu-oplaadaanduiding (gebruikersinterface) (23) | Betekenis/oorzaak | Oplossing
--- | --- | ---
groen (2 tot 5 balkjes) | accu geladen | –
geel (1 balkje) | accu bijna leeg | accu binnenkort verwisselen of opladen
rood (1 balkje) | accu leeg | accu verwisselen of opladen

Aanduiding temperatuur (29) | Betekenis/oorzaak | Oplossing
--- | --- | ---
Geel | Gebruikstemperatuur van accu of elektrisch gereedschap is duidelijk verhoogd, vermogen wordt gereduceerd | Elektrisch gereedschap laten afkoelen of oververhitte accu verwisselen
Rood | Gebruikstemperatuur van accu of elektrisch gereedschap is overschreden, elektrisch gereedschap wordt ter bescherming uitgeschakeld | Elektrisch gereedschap laten afkoelen of oververhitte accu verwisselen

Aanduiding status elektrisch gereedschap (27) | Betekenis/oorzaak | Oplossing
--- | --- | ---
Groen | Status OK | –
Geel | Kritische temperatuur is bereikt of accu bijna leeg | Elektrisch gereedschap onbelast laten draaien en laten afkoelen of accu binnenkort verwisselen of opladen
Rood | Elektrisch gereedschap is oververhit of accu leeg | Elektrisch gereedschap laten afkoelen of accu verwisselen of opladen
Rood | Vastzettoets in de modus „Hameren“ bediend | Vastzettoets opnieuw indrukken
combischakelaar tijdens gebruik bediend | Elektrisch gereedschap uit- en weer inschakelen
Motor is geblokkeerd, accu te zwak | Accu opladen of aanbevolen accutype gebruiken
Algemene fout | Elektrisch gereedschap uit- en weer inschakelen of accu verwijderen en weer plaatsen Blijft de fout bestaan: Elektrisch gereedschap opsturen naar klantenservice
Rood knipperend In combinatie met aanduiding sneluitschakeling (24) | Sneluitschakeling is geactiveerd | Elektrisch gereedschap uit- en weer inschakelen
Blauw knipperend | Elektrisch gereedschap brengt verbinding met mobiel eindapparaat tot stand of instellingen worden overgebracht | –

Symbool smartphone (28) | Betekenis/oorzaak
--- | ---
– | Via Bluetooth®-technologie kan op een verbonden mobiel eindapparaat meer informatie beschikbaar zijn.

## Werkmodus kiezen

Aanduiding werkmodus (25) | Functies
--- | ---
brandt | Werkmodus Auto: snel, gecontroleerd accelereren tot het maximale vermogen Gebruiksmodus „hameren“ (zachte aanloop Electronic Precision Control): snel, gecontroleerd accelereren tot het maximale vermogen Sneluitschakeling (KickBack Control) actief Gebruiksmodus „beitelen“ (zachte aanloop Adaptive Speed Control): snel, gecontroleerd accelereren tot het maximale vermogen
brandt | Werkmodus Soft: gereduceerd vermogen voor de bewerking van kwetsbare materialen Gebruiksmodus „hameren“ (zachte aanloop Electronic Precision Control): langzaam, sterk gecontroleerd accelereren tot een gereduceerd, laag vermogen Sneluitschakeling (KickBack Control) nog gevoeliger ingesteld Gebruiksmodus „beitelen“ (zachte aanloop Adaptive Speed Control): langzaam, sterk gecontroleerd accelereren tot een gereduceerd vermogen
brandt | Werkmodus Favorite: individuele configuratie via smartphone-app De volgende instellingen zijn voorgeprogrammeerd: Gebruiksmodus „hameren“ (zachte aanloop Electronic Precision Control): zo snel mogelijk accelereren tot het maximale vermogen Sneluitschakeling (KickBack Control) actief Gebruiksmodus „beitelen“ (zachte aanloop Adaptive Speed Control): gedeactiveerd, zo snel mogelijk accelereren tot het maximale vermogen