# الصيانة والتنظيف

- أخرج المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال على العدة الكهربائية (على سبيل المثال الصيانة، واستبدال العدد، وما شابه). هناك خطر إصابة بجروح في حالة الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

- للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا علی نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية .

- يجب تغيير غطاء الوقاية من الغبار التالف على الفور. وينصح أن يتمّ ذلك من قبل مركز خدمة العملاء.

- قم بتنظيف حاضن العدة (3) بعد كل استخدام.