# Τεχνικά στοιχεία

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 611 J14 0..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Ονομαστική ισχύςA) | W | 750
Αριθμός κρούσεωνA) | min–1 | 0–2.900
Ονομαστικός αριθμός στροφών
Δεξιόστροφα | min–1 | 0–500
Αριστερόστροφα | min–1 | 0–500
Υποδοχή εξαρτήματος |  | SDS plus
Διάμετρος λαιμού άξονα | mm | 74
Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος:
Μπετόν | mm | 32
Τοιχοποιία (με ποτηροκορόνα) | mm | 40–82
Χάλυβας | mm | 13
Ξύλο | mm | 40
Βάρος χωρίς μπαταρίαB) | kg | 5,0
ΒάροςB)C) | kg | 5,4–6,4
Μήκος | mm | 430
Ύψος | mm | 250
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συμβατές μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Μεταφορά δεδομένων
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Απόσταση σήματος | s | 8
Μέγιστη εμβέλεια σήματοςF) | m | 30

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Συμπεριλαμβάνεται πρόσθετη χειρολαβή

C)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

D)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες < 0 °C

E)

  Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.2) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).

F)

  Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.