# Uvedení do provozu

- Dbejte na to, aby byl kryt (13) Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 při provozu zavřený. Zabráníte tak proniknutí prachu.

##

Kombinovaným přepínačem (7) zvolte druh provozu elektrického nářadí.

Upozornění: Druh provozu měňte jen při vypnutém elektrickém nářadí! Jinak se může elektrické nářadí poškodit.

Upozornění: Pokud přepnete na jiný druh provozu, když je vypínač zaaretovaný, elektrické nářadí se vypne.

- Pro změnu druhu provozu nastavte kombinovaný přepínač (7) do požadované polohy tak, aby slyšitelně zaskočil.

Poloha pro vrtání s příklepem do betonu nebo kamene

GBH 18V-34 CF s rychloupínacím výměnným sklíčidlem (1): poloha pro vrtání bez příklepu do dřeva, kovu, keramiky a plastu (chod vpravo)

Poloha pro chod vlevo pro uvolnění nástroje z obrobku

Poloha Vario-Lock pro nastavení polohy sekáče.

Poloha pro sekání

##

- V případě potřeby uvolněte zajišťovací tlačítko (9) pro vypínač.
- Pro zapnutí elektrického nářadí stiskněte vypínač (11).

Světlo svítí při mírně nebo úplně stisknutém vypínači (11) a umožňuje osvětlení pracovního prostoru při nepříznivých světelných podmínkách.

- Pro vypnutí elektronářadí vypínač (11) uvolněte.

##

Otáčky/příklepy zapnutého elektrického nářadí můžete plynule regulovat tím, jak moc stisknete vypínač (11).

Mírným stisknutím vypínače (11) dosáhnete nízkých otáček/příklepů. S přibývajícím tlakem se otáčky/příklepy zvyšují.

Otáčky můžete regulovat také v uživatelském rozhraní, resp. prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu .

##

Sekáč můžete zaaretovat v 16 polohách. Tím můžete pokaždé zaujmout optimální pracovní pozici.

- Nasaďte sekáč do upínání nástroje.
- Nastavte kombinovaný přepínač (7) do polohy „Vario-Lock“.
- Otočte nástroj do požadované polohy.
- Nastavte kombinovaný přepínač (7) do polohy „sekání“. Upínání nástroje je tím zaaretované.

##

Abyste mohli sekat delší dobu, aniž byste museli držet stále stisknutý vypínač (11), zaaretujte vypínač v druhu provozu „sekání“.

- Pro zaaretování stiskněte vypínač (11) až nadoraz a zároveň stiskněte aretační tlačítko (9).

- Pro vypnutí znovu stiskněte aretační tlačítko (9).