# Teknik veriler

Akülü kırıcı-delici |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 611 J14 0..‎
Anma gerilimi | V= | 18
Giriş gücüA) | W | 750
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 0–2900
Nominal devir sayısı
Sağa dönüş | dev/dak | 0–500
Sola dönüş | dev/dak | 0–500
Uç girişi |  | SDS plus
Mil boynu çapı | mm | 74
Maksimum delme çapı:
Beton | mm | 32
Duvar (oluklu karot ucu ile) | mm | 40–82
Çelik | mm | 13
Ahşap | mm | 40
Aküsüz ağırlıkB) | kg | 5,0
AğırlıkB)C) | kg | 5,4–6,4
Uzunluk | mm | 430
Yükseklik | mm | 250
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
ÇalışmaD) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Uyumlu aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Tam performans için önerilen aküler |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Veri aktarımı
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy) (Düşük Enerji)E)
Sinyal mesafesi | s | 8
Maksimum sinyal erişim mesafesiF) | m | 30

A)

  20−25 °C'de akü ProCORE18V 8.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  ilave tutamak dahil

C)

  Kullanılan aküye bağlıdır

D)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

E)

  Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (Version 4.2) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.

F)

  Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.