# Включение электроинструмента

- Следите за тем, чтобы крышка (13) модуля Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 во время работы была закрыта. Это предотвращает попадание пыли вовнутрь.

##

При помощи комбинированного выключателя (7) выбирается режим работы электроинструмента.

Указание: Меняйте режим работы только при выключенном электроинструменте! В противном случае электроинстру‌мент может быть поврежден.

Указание: В случае переключения в другой режим работы при зафиксированном выключателе, электроинструмент выключается.

- Для смены режима работы поверните комбинированный выключатель (7) в требуемое положение, чтобы он отчетливо вошел в зацепление.

Положение для ударного сверления в бетоне или камне

GBH 18V-34 CF с быстрозажимным сменным сверлильным патроном (1): Положение для безударного Сверления в древесине, металле, керамике и пластмассе (правое вращение)

Положение для левого вращения для освобождения рабочего инструмента из заготовки

Положение Vario-Lock для изменения положения зубила.

Положение для долбления

##

- При необходимости отпустите кнопку фиксации (9) выключателя.
- Для включения электроинструмента нажмите выключатель (11).

Подсветка загорается при легком или полном нажатии на выключатель (11) и позволяет освещать рабочую зону при недостаточном общем освещении.

- Чтобы выключить, отпустите выключатель (11).

##

Число оборотов/ударов включенного электроинструмента можно плавно регулировать, изменяя для этого усилие нажатия на выключатель (11).

При слабом нажатии на выключатель (11) электроинструмент работает с низким числом оборотов/ударов. С увеличением силы нажатия число оборотов и ударов увеличивается.

Число оборотов также можно регулировать при помощи пользовательского интерфейса или приложения на смартфоне.

##

Зубило можно зафиксировать в 16 положениях. Благодаря этому Вы можете занять соответственно оптимальное положение.

- Вставьте зубило в патрон.
- Поверните комбинированный выключатель (7) в положение «Vario-Lock».
- Поверните патрон в желаемое положение зубила.
- Поверните комбинированный выключатель (7) в положение «Долбление». Таким образом патрон зафиксирован.

##

Чтобы длительно осуществлять долбление без необходимости постоянно нажимать на выключатель (11), зафиксируйте выключатель в режиме работы «Долбление».

- Для фиксирования нажмите выключатель (11) до упора и одновременно нажмите кнопку фиксации (9).

- Для выключения нажмите кнопку фиксации (9) снова.