# Műszaki adatok

Akkus fúrókalapács |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 611 J14 0..‎
Névleges feszültség | V= | 18
Névleges felvett teljesítményA) | W | 750
ÜtésszámA) | perc-1 | 0–2900
Névleges fordulatszám
Jobbra forgás | perc-1 | 0–500
Balra forgás | perc-1 | 0–500
Szerszámbefogó egység |  | SDS plus
Tengelynyak-átmérő | mm | 74
Max. furatátmérő:
Beton | mm | 32
Téglafal (üreges fúrókoronával) | mm | 40–82
Acél | mm | 13
Fa | mm | 40
Súly akkumulátor nélkülB) | kg | 5,0
SúlyB)C) | kg | 5,4–6,4
Hossz | mm | 430
Magasság | mm | 250
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésD) és a tárolás során | °C | –20 ... +50
Kompatibilis akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V...
A teljes teljesítményhez javasolt akkumulátorok |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Adatátvitel
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
A jelek közötti távolság | s | 8
Jel maximális hatótávolságaF) | m | 30

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  kiegészítő fogantyúval

C)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

D)

  < 0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

E)

  A mobil végberendezéseknek kompatibilisnek kell lenniük a Bluetooth®-Low-Energy-készülékekkel (4.2 változat) és támogatniuk kell a Generic Access Profil-t (GAP).

F)

  A hatótávolság a külső feltételektől függően, beleértve ebbe az alkalmazásra kerülő vevőkészüléket is, erősen változó lehet. Zárt helyiségekben és fémes akadályok (például falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatótávolság lényegesen alacsonyabb lehet.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.