# Date tehnice

Ciocan rotopercutor cu acumulator |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 611 J14 0..‎
Tensiune nominală | V= | 18
Putere nominalăA) | W | 750
Număr de percuţiiA) | min-1 | 0–2900
Turaţie nominală
Funcţionare spre dreapta | rot/min | 0–500
Funcţionare spre stânga | rot/min | 0–500
Sistem de prindere a accesoriilor |  | SDS plus
Diametru guler ax | mm | 74
Diametru maxim de găurire:
Beton | mm | 32
Zidărie (cu carotă) | mm | 40–82
Oţel | mm | 13
Lemn | mm | 40
Greutate fără acumulatorB) | kg | 5,0
GreutateB)C) | kg | 5,4–6,4
Lungime | mm | 430
Înălţime | mm | 250
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiD) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Acumulatori recomandaţi pentru putere maximă |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Transfer de date
Bluetooth® |  | Bluetooth®4.2 (Low Energy)E)
Distanţa dintre semnale | s | 8
Raza maximă de acoperire a semnaluluiF) | m | 30

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  mâner auxiliar inclus

C)

  În funcţie de acumulatorul folosit

D)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

E)

  Terminalele mobile trebuie să fie compatibile cu dispozitivele Bluetooth® Low Energy (versiunea 4.2) şi trebuie să accepte Generic Access Profile (GAP).

F)

  Raza de acoperire poate varia puternic în funcţie de condiţiile exterioare, inclusiv în funcţie de receptorul utilizat. În spaţii închise şi din cauza barierelor metalice (de exemplu, pereţi, rafturi, valize etc.), raza de acoperire Bluetooth® poate fi considerabil mai mică.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.