# Lietotāja saskarne (skat. attēlu I)

Lietotāja saskarne (19) tiek izmantota, lai izvēlētos darba režīmu un parādītu elektroinstrumenta statusu.

## Stāvokļa rādījumi

Akumulatora uzlādes pakāpes rādījums (lietotāja saskarne) (23) | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Zaļš (2–5 stabiņi) | Akumulators ir uzlādēts. | –
Dzeltens (1 stabiņš) | Akumulators ir gandrīz izlādējies. | Drīzumā nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru.
Sarkans (1 stabiņš) | Akumulators ir izlādējies. | Nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru.

Temperatūras indikators (29) | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Dzeltens | Akumulatora vai elektroinstrumenta darba temperatūra ir ievērojami paaugstināta; jauda ir samazināta | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist vai nomainiet pārkarsušo akumulatoru
Sar | Akumulatora vai elektroinstrumenta darba temperatūra ir pārsniegta; lai aizsargātu elektroinstrumentu, tas tiek izslēgts | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist vai nomainiet pārkarsušo akumulatoru

Elektroinstrumenta statusa indikators (27) | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Zaļš | Statuss ir optimāls | –
Dzeltens | Ir sasniegta kritiskā temperatūra, vai akumulators ir gandrīz izlādējies | Darbiniet elektroinstrumentu brīvgaitā un ļaujiet tam atdzist vai drīzumā nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru
Sarkans | Elektroinstruments ir pārkarsis, vai akumulators ir izlādējies | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist vai nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru
Sarkans | Fiksēšanas taustiņš ir nospiests režīmā „Triecienurbšana” | Atkārtoti nospiediet fiksēšanas taustiņu
Ekspluatācijas laikā ir nospiests kombinētais slēdzis | Izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet elektroinstrumentu
Motors ir bloķēts, akumulators gandrīz izlādējies | Uzlādējiet akumulatoru vai izmantojiet ieteikto akumulatora tipu
Vispārēja rakstura kļūme | Izslēdziet un no jauna ieslēdziet elektroinstrumentu vai arī, ja nepieciešams, izņemiet un no jauna ievietojiet akumulatoru Ja kļūda joprojām eksistē: Elektroinstrumentu nosūtiet klientu apkalpošanas dienestam
Mirgo sarkanā krāsā Kombinācijā ar ātrās izslēgšanas rādījumu (24) | Ir aktivizēta ātra izslēgšana | Izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet elektroinstrumentu
Mirgo zilā krāsā | Elektroinstruments izveido savienojumu ar mobilo gala ierīci vai iestatījumi tiek pārraidīti | –

Viedtālruņa simbols (28) | Nozīme/iemesls
--- | ---
– | Ar Bluetooth® radio tehnoloģijas palīdzību, ja ir izveidots savienojums ar mobilo gala ierīci, šajā ierīcē ir iespējams piekļūt tālākai informācijai.

## Darba režīma izvēle

Displeja darba režīms (25) | Funkcijas
--- | ---
parādās | Darba režīms Auto: ātrāks, kontrolēts ieskrējiens līdz maksimālai veiktspējai Darba režīms „Triecienurbšana” (Pakāpeniska palaišana Elektroniskās precizitātes kontrole (Electronic Precision Control)): ātrāks, kontrolēts ieskrējiens līdz maksimālai veiktspējai Ātrā izslēgšanās (KickBack Control) aktivizēta Darba režīms „Kalšana” (Pakāpeniska palaišana Adaptīvā ātruma kontrole (Adaptive Speed Control)): ātrāks, kontrolēts ieskrējiens līdz maksimālai veiktspējai
parādās | Darba režīms Soft: samazināta jauda jutīgu materiālu apstrādei Darba režīms „Triecienurbšana” (Pakāpeniska palaišana Elektroniskās precizitātes kontrole (Electronic Precision Control)): lēnāks, stingri kontrolēts ieskrējiens līdz samazinātai, minimālai veiktspējai Ātrā izslēgšanās (KickBack Control) ir vēl jūtīgāka Darba režīms „Kalšana” (Pakāpeniska palaišana Adaptīvā ātruma kontrole (Adaptive Speed Control)): lēnāks, stingri kontrolēts ieskrējiens līdz samazinātai veiktspējai
parādās | Darba režīms Favorite: individuāla konfigurācija viedtālruņa lietotnē Šādi iestatījumi ir iepriekš konfigurēti: Darba režīms „Triecienurbšana” (Pakāpeniska palaišana Elektroniskās precizitātes kontrole (Electronic Precision Control)): iespējami ātrākais ieskrējiens līdz maksimālai veiktspējai Ātrā izslēgšanās (KickBack Control) aktivizēta Darba režīms „Kalšana” (Pakāpeniska palaišana Adaptīvā ātruma kontrole (Adaptive Speed Control)): deaktivizēta, ātrākais iespējamais ieskrējiens līdz maksimālai veiktspējai