# واجهة المستخدم (انظر الصورة I)

تتلخص وظيفة واجهة المستخدم (19) في اختيار وضع التشغيل وبيان حالة العدة الكهربائية.

## مبينات الحالة

مبين حالة شحن المركم (واجهة المستخدم) (23) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أخضر (شرطتان إلى 5 شرطات) | المركم مشحون | –
باللون الأصفر (شرطة واحدة) | شحنة المركم على وشك النفاد | قرب تغيير أو شحن المركم
أحمر (شرطة واحدة) | المركم فارغ | تغيير أو شحن المركم

مبين درجة الحرارة (29) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أصفر | ارتفاع درجة حرارة تشغيل المركم أو العدة الكهربائية بشكل واضح، ويتم تقليل القدرة | اترك العدة الكهربائية حتى تبرد، أوقم بتغيير المركم
أحمر | تجاوز درجة حرارة تشغيل المركم أو العدة الكهربائية، يتم إطفاء العدة الكهربائية لحمايتها | اترك العدة الكهربائية حتى تبرد، أوقم بتغيير المركم

مبين حالة العدة الكهربائية (27) | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | ---
أخضر | الحالة على ما يرام | –
أصفر | تم الوصول إلى مستوى حرج لدرجة الحرارة أو شحنة المركم على وشك النفاد | قم بتشغيل العدة الكهربائية على وضع دوران اللاحمل، واتركها حتى تبرد أو قم بتبديل المركم أو شحنه
أحمر | العدة الكهربائية ساخنة للغاية أو المركم فارغ الشحنة | اترك العدة الكهربائية تبرد وقم بتغيير أو شحن المركم
أحمر | تم الضغط على زر التثبيت في نوع التشغيل «الثقب المرفق بالطرق» | اضغط على زر التثبيت مجددا
تم الضغط على المفتاح المشترك أثناء التشغيل | قم بتشغيل العدة الكهربائية وأطفئها مرة أخرى
إعاقة المحرك، المركم ضعيف للغاية | شحن المركم أو استخدام نوع المركم الموصى به
خطأ عام | قم بتشغيل العدة الكهربائية وأطفائها مرة أخرى، أو أخرج المركم وأعد تركيبه إذا استمر حدوث الخطأ: قم بإرسال العدة الكهربائية لخدمة العملاء
يومض باللون الأحمر بالاشتراك مع مبين خاصية الإطفاء السريع (24) | انطلقت خاصية الإطفاء السريع | قم بتشغيل العدة الكهربائية وأطفئها مرة أخرى
وميض باللون الأزرق | تقوم العدة الكهربائية بإنشاء اتصال بالجهاز الجوال ويتم إرسال أوضاع الضبط | –

رمز الهاتف الذكي (28) | المعنى/السبب
--- | ---
– | عن طريق تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية يمكن في حالة اتصال جهاز جوال بالعدة الكهربائية أن يتوفر مزيد من المعلومات.

## اختيار وضع العمل

مبين وضع العمل (25) | الوظائف
--- | ---
يضيء | وضع العمل Auto: ارتفاع محكوم أسرع في سرعة الدوران حتى أقصى قدرة نوع التشغيل «الثقب الطرقي» (البدء بإدارة هادئة، Electronic Precision Control): ارتفاع محكوم أسرع في سرعة الدوران حتى أقصى قدرة خاصية الإطفاء السريع (KickBack Control) فعالة نوع التشغيل «النحت بالإزميل» (البدء بإدارة هادئة، Adaptive Speed Control): ارتفاع محكوم أسرع في سرعة الدوران حتى أقصى قدرة
يضيء | وضع التشغيل Soft: قدرة مخفضة لمعالجة الخامات الحساسة نوع التشغيل «الثقب الطرقي» (البدء بإدارة هادئة، Electronic Precision Control): ارتفاع محكوم للغاية أبطأ في سرعة الدوران حتى قدرة قليلة ومخفضة خاصية الإطفاء السريع (وظيفة KickBack Control) مضبوطة بشكل أكثر حساسية نوع التشغيل «النحت بالإزميل» (البدء بإدارة هادئة، Adaptive Speed Control): ارتفاع محكوم للغاية أبطأ في سرعة الدوران حتى قدرة مخفضة
يضيء | وضع التشغيل Favorite: تهيئة شخصية عن طريق تطبيق الهاتف الذكي أوضاع الضبط الآتية مبرمجة مسبقًا: نوع التشغيل «الثقب الطرقي» (البدء بإدارة هادئة، Electronic Precision Control): ارتفاع أسرع قدر الإمكان في سرعة الدوران حتى أقصى قدرة خاصية الإطفاء السريع (KickBack Control) فعالة نوع التشغيل «النحت بالإزميل» (البدء بإدارة هادئة، Adaptive Speed Control): غير مفعل، ارتفاع بأسرع ما يمكن في سرعة الدوران حتى أقصى قدرة