# Felhasználói felület (lásd a I ábrát)

A (19) felhasználói felület az üzemmód kijelölésére, valamint az elektromos kéziszerszám állapotának kijelzésére szolgál.

## Állapotkijelzők

(23) akkumulátor feltöltési szintjelző display (felhasználói interfész) | Magyarázat/ok | Megoldás
--- | --- | ---
zöld (2 – 5 sáv) | Az akkumulátor feltöltve | –
sárga (1 sáv) | Az akkumulátor majdnem üres | Rövid időn belül cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort
piros (1 sáv) | Az akkumulátor üres | Cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort

(29) hőmérséklet kijelző | Magyarázat/ok | Megoldás
--- | --- | ---
Sárga | Az akkumulátor vagy az elektromos kéziszerszám üzemi hőmérséklete lényegesen megnövekedett, a teljesítmény csökkentésre kerül | Hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot vagy cserélje ki a túlmelegedett akkumulátort
Piros | Az akkumulátor vagy az elektromos kéziszerszám üzemi hőmérséklete túllépte a megengedett határt, az elektromos kéziszerszám a védelmi célokból kikapcsolásra kerül | Hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot vagy cserélje ki a túlmelegedett akkumulátort

Az elektromos kéziszerszám (27) státusz kijelzője | Magyarázat/ok | Megoldás
--- | --- | ---
Zöld | Státusz rendben | –
Sárga | A szerszám elérte a kritikus hőmérsékletet vagy az akkumulátor majdnem üres | Járassa alapjáratban és hagyja így lehűlni az elektromos kéziszerszámot vagy nemsokára cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort
Piros | Az elektromos kéziszerszám túlmelegedett vagy az akkumulátor üres | Hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot vagy cserélje ki, illetve töltse fel az akkumulátort
Piros | Az "Kalapácsos fúrás" üzemmódban megnyomták a reteszelő gombot | Nyomja meg még egyszer a reteszelő gombot
Üzem közben működtették a kombi-kapcsolót | Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot
A motor le van blokkolva, az akkumulátor túl gyenge | Töltse fel az akkumulátort vagy használja a javasolt típusú akkumulátort
Általános hiba | Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be az elektromos kéziszerszámot vagy vegye ki, majd tegye ismét be az akkumulátort Ha a hiba továbbra is fennáll: Küldje be a vevőszolgálatnak az elektromos kéziszerszámot
Piros színben villog A (24) gyorslekapcsolás kijelzővel kombinálva | A gyorskikapcsolás kioldott | Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot
Kék színben villog | Az elektromos kéziszerszám éppen felépíti az összeköttetést a hordozható végberendezéssel vagy a beállítások éppen átvitelre kerülnek | –

Okostelefon szimbólum (28) | Magyarázat/ok
--- | ---
– | A Bluetooth®-technológia segítségével, ha csatlakoztatva van egy mobil eszköz, akkor azon további információk is rendelkezésre állhatnak.

## Az üzemmód kijelölése

(25) üzemmód kijelzés | Funkciók
--- | ---
világít | Auto üzemmód: gyors, vezérelt felfutás a maximális teljesítményig "Kalapácsos fúrás" üzemmód (lágyindítás, Electronic Precision Control): gyors, vezérelt felfutás a maximális teljesítményig Gyors lekapcsolás (KickBack Control) aktív "Vésés" üzemmód (lágyindítás, Adaptive Speed Control): gyors, vezérelt felfutás a maximális teljesítményig
világít | Soft üzemmód: csökkentett teljesítmény érzékeny anyagok megmunkálásához "Kalapácsos fúrás" üzemmód (lágyindítás, Electronic Precision Control): lassú, szorosan vezérelt felfutás egy csökkentett, alacsony teljesítményig A gyorskikapcsolás (KickBack Control) még érzékenyebben van beállítva "Vésés" üzemmód (lágyindítás, Adaptive Speed Control): lassú, szorosan vezérelt felfutás egy csökkentett teljesítményig
világít | Favorite üzemmód: egyedi programozás egy okostelefon-appal A következő beállítások vannak előre beprogramozva: "Kalapácsos fúrás" üzemmód (lágyindítás, Electronic Precision Control): a lehető leggyorsabb felfutás a maximális teljesítményig Gyors lekapcsolás (KickBack Control) aktív "Vésés" üzemmód (lágyindítás, Adaptive Speed Control): deaktiválva, a lehető leggyorsabb felfutás a maximális teljesítményig