# Käyttöliittymä (katso kuva I)

Käyttöliittymä (19) on tarkoitettu käyttömuodon valintaan ja sähkötyökalun käyttötilan näyttöön.

## Tilan näytöt

Akun lataustilan näyttö (käyttöliittymä) (23) | Merkitys/syy | Ratkaisu
--- | --- | ---
vihreä (2-5 palkkia) | Akku ladattu | –
keltainen (1 palkki) | Akku melkein tyhjä | Vaihda tai lataa akku pian
punainen (1 palkki) | Akku tyhjä | Vaihda tai lataa akku

Lämpötilan näyttö (29) | Merkitys/syy | Ratkaisu
--- | --- | ---
Keltainen | Akku tai sähkötyökalu kuumenee huomattavasti käytön aikana, moottorin tehoa vähennetään | Anna sähkötyökalun jäähtyä tai vaihda ylikuumentunut akku
Punainen | Akku tai sähkötyökalu kuumenee liikaa käytön aikana, sähkötyökalu sammuu rikkoutumisen estämiseksi | Anna sähkötyökalun jäähtyä tai vaihda ylikuumentunut akku

Sähkötyökalun tilanäyttö (27) | Merkitys/syy | Ratkaisu
--- | --- | ---
Vihreä | Tila OK | –
Keltainen | Kriittinen lämpötila on saavutettu tai akku on lähes tyhjä | Käytä sähkötyökalua tyhjäkäynnillä, jotta se jäähtyy, tai vaihda tai lataa akku mahdollisimman pian
Punainen | Sähkötyökalu on ylikuumentunut tai akku on tyhjä | Anna sähkötyökalun jäähtyä tai vaihda/lataa akku
Punainen | Lukituspainiketta painettu iskuporaamisen käyttötavassa | Paina lukituspainiketta uudelleen
Yhdistelmäkytkintä on painettu käytön aikana | Sammuta sähkötyökalu ja käynnistä se uudelleen
Moottori on jumittunut, akun varaustila on liian heikko | Lataa akku tai käytä suositeltua akkutyyppiä
Yleisvirhe | Sammuta sähkötyökalu ja käynnistä se uudelleen, tai irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen Jos vika ei poistu: Lähetä sähkötyökalu huoltoon
Vilkkuu punaisena Toiminnan pikapysäytyksen näytön (24) yhteydessä | Pikapysäytys on lauennut toimintaan | Sammuta sähkötyökalu ja käynnistä se uudelleen
Vilkkuu sinisenä | Sähkötyökalu muodostaa yhteyden mobiililaitteeseen tai asetukset siirretään | –

Älypuhelimen symboli (28) | Merkitys/syy
--- | ---
– | Yhteydessä olevan mobiililaitteeseen voi olla saatavilla lisätietoja Bluetooth®-yhteyden kautta.

## Käyttömuodon valitseminen

Käyttömuodon näyttö (25) | Toiminnot
--- | ---
palaa | Käyttömuoto Auto: nopeampi ja tarkasti hallittu kiihdytys maksimitehoon Iskuporaus-käyttötapa (pehmeä käynnistys Electronic Precision Control): nopeampi ja tarkasti hallittu kiihdytys maksimitehoon Toiminnan pikapysäytys (KickBack Control) aktivoitu Piikkaus-käyttötapa (pehmeä käynnistys Adaptive Speed Control): nopeampi ja tarkasti hallittu kiihdytys maksimitehoon
palaa | Käyttömuoto Soft: alennettu teho herkkien materiaalien työstöön Iskuporaus-käyttötapa (pehmeä käynnistys Electronic Precision Control): hitaampi, erittäin tarkasti hallittu kiihdytys alennettuun, matalaan tehoon Toiminnan pikapysäytys (KickBack Control) säädetty entistä herkemmäksi Piikkaus-käyttötapa (pehmeä käynnistys Adaptive Speed Control): hitaampi, erittäin tarkasti hallittu kiihdytys alennettuun tehoon
palaa | Käyttömuoto Favorite: yksilöllinen konfigurointi älypuhelimen sovelluksen kautta Seuraavat asetukset on ohjelmoitu ennakolta: Iskuporaus-käyttötapa (pehmeä käynnistys Electronic Precision Control): mahdollisimman nopea kiihdytys maksimitehoon Toiminnan pikapysäytys (KickBack Control) aktivoitu Piikkaus-käyttötapa (pehmeä käynnistys Adaptive Speed Control): deaktivoitu, mahdollisimmin nopea kiihdytys maksimitehoon