# Kasutuselevõtt

- Jälgige, et mooduli Bluetooth® Low Energy GCY 42 kate (13) oleks töö ajal suletud. Nii väldite tolmu sissepääsemist.

##

Kombilülitiga (7) saab valida elektrilise tööriista töörežiimi.

Suunis. Muutke töörežiimi ainult väljalülitatud elektrilise tööriista korral! Vastasel korral on oht elektrilist tööriista kahjustada.

Suunis: kui muudate töörežiimi siis, kui sisse-/väljalüliti on blokeeritud, lülitub elektriline tööriist välja.

- Töörežiimi vahetamiseks keerake kombilüliti (7) soovitud asendisse, kuni see kuuldavalt fikseerub.

Asend löökpuurimiseks betoonis või kivis

GBH 18V-34 CF vahetatava kiirkinnitus-puuripadruniga (1): asend puidu, metalli, keraamika ja plasti löögita puurimiseks (päripäeva pöörlemine)

Vastupäeva pöörlemise asend vahetatava tööriista vabastamiseks töödeldavast detailist

Asend Vario-Lock meisli asendi reguleerimiseks.

Asend meiseldamiseks

##

- Vajaduse korral vabastage sisse-/väljalüliti blokeerimisnupp (9).
- Elektrilise tööriista sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitit (11).

Lamp põleb osaliselt või täielikult allavajutatud sisse-/väljalüliti (11) korral ja võimaldab tööpiirkonna valgustamist ebapiisava valgustuse korral.

- Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (11).

##

Sisselülitatud elektrilisel tööriistal saate pöörlemiskiirust/löögisagedust sujuvalt reguleerida vastavalt sellele, kui kaugele te vajutate sisse-/väljalülitit (11).

Kerge surve sisse-/väljalülitile (11) annab väikese pöörlemiskiiruse/löögisageduse. Surve suurendamisel kasvab ka pöörlemiskiirus/löögisagedus.

Pöörlemiskiirust saab reguleerida ka kasutajaliidese või nutitelefoni rakenduse kaudu.

##

Meisli saate lukustada 16 asendis. Nii on võimalik valida igaks tööks optimaalne tööasend.

- Asetage meisel tööriistahoidikusse.
- Keerake kombilüliti (7) asendisse „Vario-Lock“.
- Pöörake vahetatav tööriist vajalikku meiseldusasendisse.
- Keerake kombilüliti (7) asendisse „Meiseldamine“. Tööriistahoidik on sellega lukustatud.

##

Selleks et pikemat aega meiseldada ilma pidevalt sisse-/väljalülitile (11) vajutamata, lukustage sisse-/väljalüliti töörežiimis „Meiseldamine“.

- Fikseerimiseks vajutage sisse-/väljalüliti (11) lõpuni alla, vajutades samal ajal blokeerimisnuppu (9).

- Väljalülitamiseks vajutage veel kord blokeerimisnuppu (9).