# Tehnički podaci

Akumulatorski bušaći čekić |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 611 J14 0..‎
Nazivni napon | V= | 18
Nazivna primljena snagaA) | W | 750
Broj udaracaA) | min–1 | 0–2900
Nazivni broj okretaja
rotacija udesno | min–1 | 0–500
rotacija ulijevo | min–1 | 0–500
Prihvat alata |  | SDS plus
Promjer grla vretena | mm | 74
Promjer bušenja maks.:
beton | mm | 32
zidovi (sa šupljim krunastim svrdlom) | mm | 40–82
čelik | mm | 13
drvo | mm | 40
Težina bez aku-baterijeB) | kg | 5,0
TežinaB)C) | kg | 5,4–6,4
Duljina | mm | 430
Visina | mm | 250
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Kompatibilne aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučene aku-baterije za puni učinak |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...
Prijenos podataka
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Razmak signala | s | 8
Maksimalni domet signalaF) | m | 30

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  uključujući dodatnu ručku

C)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

D)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

E)

  Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni s Bluetooth® Low Energy uređajima (verzija 4.2) i podržavati Generic Access Profile (GAP).

F)

  Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.