# Korisnički interfejs (videti sliku I)

Korisnički interfejs (19) služi za izbor režima rada i prikaz stanja električnog alata.

## Prikazi stanja

Prikaz statusa napunjenosti akumulatora (korisnički interfejs) (23) | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Zeleno (2 do 5 stuba) | Akumulator napunjen | –
Žuto (1 stub) | Akumulator skoro prazan | Uskoro zameniti odnosno napuniti akumulator
Crveno (1 stub) | Akumulator je prazan | Zamena odnosno punjenje akumulatora

Prikaz temperature (29) | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Žuta | Radna temperatura akumulatora električnog alata je znatno povišena, snaga se smanjuje | Sačekajte da se električni alat ohladi ili zamenite pregrejani akumulator
Crvena | Radna temperatura akumulatora električnog alata je prekoračena, električni alat se isključuje radi zaštite | Sačekajte da se električni alat ohladi ili zamenite pregrejani akumulator

Prikaz statusa električnog alata (27) | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Zeleno | Status OK | –
Žuto | Dostignuta je kritična temperatura ili je akumulator skoro prazan | Pustite električni alat da radi u praznom hodu i da se ohladi ili u što kraćem roku zamenite odn. napunite akumulator
Crveno | Električni alat je pregrejan ili je akumulator prazan | Sačekajte da se električni alat ohladi ili zamenite odn. napunite akumulator
Crveno | Taster za fiksiranje prekidača je pritisnut u režimu rada „Udarno bušenje“ | Ponovo pritisnite taster za fiksiranje prekidača
Kombinovani prekidač se aktivira tokom rada | Isključite i ponovo uključite električni alat
Motor je blokiran, akumulator je previše slab | Napunite akumulator ili koristite preporučeni tip akumulatora
Uobičajene greške | Električni alat isključite i ponovo uključite i uklonite akumulator i ponovo ga postavite Ako se i dalje javlja greška: Električni alat pošaljite u servisnu službu
Treperi crveno u kombinaciji sa prikazom funkcije brzog isključivanja (24) | Brzo isključivanje se aktiviralo | Isključite i ponovo uključite električni alat
Treperi plavo | Električni alat uspostavlja vezu sa mobilnim uređajem ili je u toku prenos podešavanja | –

Simbol pametnog telefona (28) | Značenje/uzrok
--- | ---
– | Zahvaljujući Bluetooth® radio-tehnologiji, u slučaju povezanog mobilnog krajnjeg uređaja na njemu mogu da budu dostupne dodatne informacije.

## Izbor režima rada

Prikaz režima rada (25) | Funkcije
--- | ---
Svetli | Režim rada Auto: brzo, kontrolisano pojačavanje do maksimalne snage Režim rada „Udarno bušenje“ (Lagani start Electronic Precision Control): brzo, kontrolisano pojačavanje do maksimalne snage Aktivno je brzo isključivanje (KickBack Control) Režim rada „Dletovanje“ (Lagani start Adaptive Speed Control): brzo, kontrolisano pojačavanje do maksimalne snage
Svetli | Režim rada Soft: smanjena snaga za obradu osetljivih materijala Režim rada „Udarno bušenje“ (Lagani start Electronic Precision Control): lagano, izuzetno kontrolisano pojačavanje do redukovane, manje snage Funkcija brzog isključivanja (KickBack Control) podešena još osetljivije Režim rada „Dletovanje“ (Lagani start Adaptive Speed Control): lagano, izuzetno kontrolisano pojačavanje do redukovane snage
Svetli | Režim rada Favorite: pojedinačna konfiguracija po aplikaciji pametnog telefona Sledeća podešavanja su unapred programirana: Režim rada „Udarno bušenje“ (Lagani start Electronic Precision Control): najbrže moguće pojačavanje do maksimalne snage Aktivno je brzo isključivanje (KickBack Control) Režim rada „Dletovanje“ (Lagani start Adaptive Speed Control): deaktivirano, najbrže moguće pojačavanje do maksimalne snage