# Пользовательский интерфейс (см. рис. I)

Пользовательский интерфейс (19) служит для выбора режима работы, а также для индикации состояния электроинструмента.

## Индикаторы состояния

Индикатор заряженности аккумуляторной батареи (пользовательский интерфейс) (23) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
зеленый (2 – 5 штрихов) | Аккумулятор заряжен | –
желтый (1 штрих) | Аккумулятор почти разряжен | Вскоре замените или зарядите аккумулятор
красный (1 штрих) | Аккумуляторная батарея разряжена | Замените или зарядите аккумулятор

Индикатор температуры (29) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
Желтый | Рабочая температура аккумуляторной батареи или электроинструмента значительно повышена, мощность уменьшается | Дайте электроинструменту остыть или замените перегретую аккумуляторную батарею
Красный | Рабочая температура аккумуляторной батареи или электроинструмента превышена, электроинструмент в целях защиты отключается | Дайте электроинструменту остыть или замените перегретую аккумуляторную батарею

Индикатор состояния электроинструмента (27) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
Зеленый | Состояние в норме | –
Желтый | Достигнута критическая температура или аккумулятор почти разряжен | Дайте электроинструменту поработать на холостом ходу и остыть или вскоре замените или зарядите аккумулятор
Красный | Электроинструмент перегрелся или аккумулятор разряжен | Дайте электроинструменту остыть или замените или зарядите аккумулятор
Красный | Кнопка фиксации нажата в режиме «Ударное сверление» | Снова нажмите кнопку фиксации
Во время работы был приведен в действие комбинированный выключатель | Выключите и снова включите электроинструмент
Двигатель заблокирован, аккумулятор слишком разряжен | Зарядите аккумулятор или используйте рекомендуемый тип аккумулятора
Общая ошибка | Выключите и снова включите электроинструмент или извлеките и снова вставьте аккумулятор Если ошибка не устраняется: Сдайте электроинструмент в сервисную мастерскую
Мигает красным светом Вместе с индикатором быстрого отключения (24) | Сработала функция быстрого отключения | Выключите и снова включите электроинструмент
Мигает синим светом | Электроинструмент подключается к мобильному устройству или выполняется передача настроек | –

Символ смартфона (28) | Значение/причина
--- | ---
– | Если мобильное устройство подключено, дополнительная информация может быть отображена с помощью беспроводной технологии Bluetooth®.

## Выбор режима работы

Индикатор режима работы (25) | Функции
--- | ---
Светится | Режим работы Auto: быстрый контролируемый набор оборотов до максимальной мощности Режим работы «Ударное сверление» (плавный пуск Electronic Precision Control): быстрый контролируемый набор оборотов до максимальной мощности Функция быстрого отключения (KickBack Control) активирована Режим работы «Долбление» (плавный пуск Adaptive Speed Control): быстрый контролируемый набор оборотов до максимальной мощности
Светится | Режим работы Soft: ограниченная мощность при обработке легкоповреждаемых материалов Режим работы «Ударное сверление» (плавный пуск Electronic Precision Control): умеренный, строго контролируемый набор оборотов до ограниченной средней мощности Функция быстрого отключения (KickBack Control) имеет еще более чувствительные настройки Режим работы «Долбление» (плавный пуск Adaptive Speed Control): умеренный, строго контролируемый набор оборотов до ограниченной мощности
Светится | Режим работы Favorite: индивидуальная настройка в приложении на смартфоне Предустановлены следующие настройки: Режим работы «Ударное сверление» (плавный пуск Electronic Precision Control): максимально быстрый набор оборотов до максимальной мощности Функция быстрого отключения (KickBack Control) активирована Режим работы «Долбление» (плавный пуск Adaptive Speed Control): отключен, максимально быстрый набор оборотов до максимальной мощности