# Кориснички интерфејс (види слика I)

Корисничкиот интерфејс (19) за избирање на режим на работење, како и за прикажување на состојбата на електричниот алат.

## Прикази за состојба

Приказ за наполнетост на батеријата (Кориснички интерфејс) (23) | Значење/Причина | Решение
--- | --- | ---
Зелено (2 до 5 греди) | Батеријата е полна | –
Жолто (1 греда) | Батеријата е речиси празна | Наскоро заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Црвено (1 греда) | Батеријата е празна | Заменете ја одн. наполнете ја батеријата

Приказ за температура (29) | Значење/причина | Решение
--- | --- | ---
Жолто | Работната температура на батеријата или на електричниот алат е значително зголемена, јачината се намалува | Оставете го електричниот алат да се олади или заменете ја прегреаната батерија
Црвено | Работната температура на батеријата или на електричниот алат е надмината, електричниот алат се исклучува за заштита | Оставете го електричниот алат да се олади или заменете ја прегреаната батерија

Приказ за статусот на електричниот алат (27) | Значење/причина | Решение
--- | --- | ---
Зелено | Статус OK | –
Жолто | Достигната е критичната температура или батеријата е речиси празна | Оставете го електричниот алат да работи во празен од и да се олади или наскоро заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Црвено | Електричниот алат е прегреан или батеријата е празна | Оставете да се олади електричниот алат или заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Црвено | Активирано е копчето за фиксирање во режимот на работење „Ударно дупчење“ | Повторно притиснете го копчето за фиксирање
Комбинираниот прекинувач е активиран за време на работењето | Исклучете го и повторно вклучете го електричниот алат
Моторот е блокиран, батеријата е преслаба | Полнење на батеријата или користење на препорачаниот тип на батерија
Општи грешки | Исклучете го и повторно вклучете го електричниот алат или извадете ја батеријата и повторно ставете ја Постоечката грешка продолжува: Испратете ја електричната алатка до сервисната служба
Трепка црвено Во комбинација со приказот за брзо исклучување (24) | Брзото исклучување е активирано | Исклучете го и повторно вклучете го електричниот алат
Трепка сино | Електричниот алат воспоставува поврзување со мобилниот краен уред или поставките се пренесуваат | –

Ознака за паметен телефон (28) | Значење/причина
--- | ---
– | Со користење на Bluetooth®-безжичната технологија може да бидат достапни дополнителни информации на поврзаниот мобилен уред.

## Изберете режим на работење

Приказ режим на работење (25) | Функции
--- | ---
Свети | Режимот на работа Auto: брзо, контролирано стартување до максимална моќност Режим на работа „Ударно дупчење“ (мек старт на Electronic Precision Control): брзо, контролирано стартување до максимална моќност Брзото исклучување (KickBack Control) е активно Режим на работа „Длетување“ (мек старт на Adaptive Speed Control): брзо, контролирано стартување до максимална моќност
Свети | Режим на работа Soft: намалена моќност за обработка на чувствителни материјали Режим на работа „Ударно дупчење“ (мек старт на Electronic Precision Control): бавно, високо контролирано стартување до намалено, ниско ниво на моќност Брзо исклучување (KickBack Control) е поставено уште почувствително Режим на работа „Длетување“ (мек старт на Adaptive Speed Control): бавно, високо контролирано стартување до намалена моќност
Свети | Режим на работа Favorite: индивидуална конфигурација преку апликацијата на паметниот телефон Следните поставки се претходно програмирани: Режим на работа „Ударно дупчење“ (мек старт на Electronic Precision Control): најбрзо стартување до максимална моќност Брзото исклучување (KickBack Control) е активно Режим на работа „Длетување“ (мек старт на Adaptive Speed Control): деактивирано, најбрзо стартување до максимална моќност