# Messa in funzione

- Accertarsi che la copertura (13) del Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 sia chiusa durante il funzionamento. Ciò preverrà infiltrazioni di polvere.

##

L’interruttore combinato (7) consente di selezionare la modalità dell’elettroutensile.

Avvertenza: Cambiare modalità esclusivamente ad elettroutensile spento. In caso contrario, l’elettroutensile potrebbe subire danni.

Avvertenza: Qualora si commuti su un’altra modalità quando l’interruttore di avvio/arresto è bloccato, l’elettroutensile si spegnerà.

- Per cambiare modalità, ruotare l’interruttore combinato (7) nella posizione desiderata, sino a farlo scattare udibilmente.

Posizione per la foratura a percussione nel calcestruzzo o nella pietra

GBH 18V-34 CF con mandrino autoserrante intercambiabile (1): posizione per foratura senza percussione su legno, metallo, ceramica e plastica (rotazione destrorsa)

Posizione per rotazione sinistrorsa, per sbloccare l’utensile accessorio dal pezzo in lavorazione

Posizione Vario-Lock, per regolazione della posizione di scalpellatura.

Posizione per la scalpellatura

##

- All’occorrenza, rilasciare il tasto di bloccaggio (9) dell’interruttore di avvio/arresto.
- Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto (11).

La minitorcia integrata si accenderà quando l’interruttore di avvio/arresto (11) verrà premuto, leggermente o completamente, consentendo d’illuminare l’area di lavoro in condizioni di luce sfavorevoli.

- Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (11).

##

Ad elettroutensile acceso, è possibile regolare il numero di giri/di colpi in modo continuo, esercitando maggiore o minore pressione sull’interruttore di avvio/arresto (11).

Premendo leggermente l’interruttore di avvio/arresto (11), si otterrà un numero di giri/di colpi ridotto; aumentando la pressione, aumenterà anche la velocità.

Il numero di giri si potrà regolare anche sull’interfaccia di comando, oppure tramite app per smartphone.

##

È possibile bloccare lo scalpello in 16 posizioni. In tale modo, si potrà sempre assumere la posizione di lavoro ottimale.

- Inserire lo scalpello nell’attacco utensile.
- Ruotare l’interruttore combinato (7) in posizione «Vario-Lock».
- Ruotare l’utensile accessorio nella posizione di scalpellatura desiderata.
- Ruotare l’interruttore combinato (7) in posizione «Scalpellatura». In tale modo, l’attacco utensile verrà bloccato.

##

Per scalpellare a lungo senza dover premere costantemente l’interruttore di avvio/arresto (11), arrestare l’interruttore di avvio/arresto in modalità «Scalpellatura».

- Per arrestare l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto (11) sino al finecorsa, premendo contemporaneamente il tasto di bloccaggio (9).

- Per spegnere l’elettroutensile, premere nuovamente il tasto di bloccaggio (9).