# مشخصات فنی

دریل چکشی شارژی |  | GBH 18V-34 CF
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 611 J14 0..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
توان ورودی نامیA) | W | 750
تعداد ضربهA) | min-1 | 0–2900‏
سرعت نامی
راست گرد | min-1 | 0–500‏
چپ گرد | min-1 | 0–500‏
ابزارگیر |  | SDS plus
قطر گلویی محور | mm | 74
حداکثر قطر سوراخ کاری:
بتن | mm | 32
ساختار آجری (با مته نمونه برداری) | mm | 40–82‏
فولاد | mm | 13
چوب | mm | 40
وزن بدون باتری قابل شارژB) | kg | 5,0
وزنB)C) | kg | 5,4–6,4
طول | mm | 430
ارتفاع | mm | 250
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | 0 ... +35‏
دمای مجاز محیط هنگام کارD) و هنگام انبار کردن | ‎°C | –20 ... +50‏
باتری های قابل شارژ سازگار |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده برای توان کامل |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18V... GAL 36...‎
انتقال اطلاعات
Bluetooth®‎ |  | Bluetooth®4.2 ‎(Low Energy)‎‏E)
فاصله سیگنال | s | 8
حداکثر دامنه سیگنالF) | m | 30

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  از جمله دسته کمکی

C)

  بسته به نوع باتری کاربردی

D)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

E)

  دستگاههای همرا بایستی با دستگاههای Bluetooth®‎ Low Energy (Version 4.2) متناسب باشند و Generic Access Profile (GAP) را تحت پوشش قرار دهند.

F)

  میدان دریافت ممکن است برحسب شرایط خارجی، به انضمام دستگاه دریافت کننده به شدت تغییر کند. در مکانهای بسته و توسط موانع فلزی (مانند دیوارها، قفسه ها، چمدان ها و غیره) ممکن است میدان دریافت Bluetooth®‎ به طور واضح کمتر شود.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.