# Початок роботи

- Слідкуйте за тим, щоб кришка (13) модуля Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 під час роботи била закрита. Це попереджує потрапляння пилу всередину.

##

За допомогою комбінованого перемикача (7) виберіть режим роботи електроінструмента.

Вказівка: Міняйте режим роботи лише на вимкнутому електроінструменті! В противному разі електроінструмент може пошкодитися.

Вказівка: У разі перемикання у інший режим роботи, коли вимикач зафіксований, електроінструмент вимикається.

- Щоб змінити режим роботи, поверніть комбінований перемикач (7) у потрібне положення, щоб він відчутно зайшов у зачеплення.

Положення для перфорації в бетоні або камені

GBH 18V-34 CF зі швидкозатискним змінним свердлильним патроном (1): Положення для свердління без удару в деревині, металі, кераміці і пластмасі (праве обертання)

Положення для лівого обертання для вивільнення приладдя із заготовки

Положення Vario-Lock для регулювання положення робочого інструмента при довбанні.

Положення для Довбання

##

- За потреби відпустіть кнопку фіксації (9) вимикача.
- Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть на вимикач (11).

Освітлювальний світлодіод вмикається у разі легкого або повного натиснення на вимикач (11) і дозволяє освітлювати робочу зону у разі недостатнього загального освітлення.

- Щоб вимкнути електроінструмент, відпустіть вимикач (11).

##

Кількість обертів/ударів увімкнутого електроінструмента можна плавно регулювати більшим чи меншим натисканням на вимикач (11).

При легкому натисканні на вимикач (11) електроінструмент працює з малою кількістю обертів/ударів. При збільшенні сили натискування кількість обертів/кількість ударів зростає.

Кількість обертів можна регулювати за допомогою інтерфейсу користувача або додатка для смартфону.

##

Ви можете зафіксувати різець у 16 положеннях. Це дасть Вам змогу працювати в оптимальному положенні тіла.

- Вставте різець в патрон.
- Поверніть комбінований перемикач (7) у положення «Vario-Lock».
- Поверніть затискач робочого інструмента відповідно до бажаного положення різця.
- Поверніть комбінований перемикач (7) у положення «Довбання». Патрон робочого інструмента заблокований.

##

Щоб довбати довгий час, не натискаючи постійно на вимикач (11), зафіксуйте вимикач у режимі роботи «Довбання».

- Для фіксації натисніть на вимикач (11) до упору й одночасно натисніть на кнопку фіксації (9).

- Для вимкнення натисніть на кнопку фіксації (9) знову.